|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| République TunisienneMinistère de la SantéEtablissement Public de SantéCharles Nicolle |  | الجمهوريـــة التونسيــــةوزارة الصحـــةالمؤسسـة العموميـة للصحـــةشـــارل نيكـــــول |

**Projet  Travaux de revêtement de sol en résine époxydique**

**Au bloc opératoire du service ORL**

**à l’Hôpital Charles Nicolle de Tunis.**

L’hôpital Charles Nicolle se propose de désigner suite à la présente consultation une entreprise des travaux pour l’exécution des travaux de revêtement de sol en résine époxydique au bloc opératoire du service ORL.

***Les soumissionnaires intéressés par cette consultation doivent être inscrits sur TUNEPS pour télécharger gratuitement le cahier des charges sur le site des achats publics en ligne (***[***www.tuneps.tn***](http://www.tuneps.tn/)***).***

***Pour plus d’information sur la procédure d’achats publics en ligne TUNEPS, vous pouvez contacter le centre d’appel relevant de l’unité d’achat public en ligne à la Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP) tél 70 130 340- E-mail :*** [***tuneps@pm.gov.tn***](mailto:tuneps@pm.gov.tn).

L’offre soumise doit être envoyée exclusivement en ligne via TUNEPS **au plus tard le 31 Mai 2022 à 10H.**Toute offre parvenue à l’EPS Charles Nicolle par voie postale ou remise directement au bureau d’ordre de l’hôpital **sera rejetée.**

**L’offre devra contenir :**

* Un cautionnement provisoire de 350 DT qui peut être payé directement à la caisse centrale de l’hôpital.
* Le bordereau des prix rempli en chiffres et en lettres
* La fiche des renseignements généraux
* La liste des références d’entreprises avec justificatifs
* La liste des marques des matières à couler avec les fiches techniques
* Sera rejetée d’office toute offre :
* parvenue après la date limite de remise des offres,
* ne contenant pas de liste de référence d’entreprise,
* ne contenant pas de bordereau de prix.
* N’ayant pas fournis, dans les délais prescrits, les documents complémentaires tels que exigés par l’administration.

**Critères d’évaluation**

1. L’entreprise doit se justifier, durant les trois dernières années (à compter 1er/01/2019--- date limite), de l’exécution d’au moins d’un projet portant sur des travaux similaires à savoir revêtement de sol d’une salle blanche en résine époxydique.
2. L’entreprise doit fournir les fiches techniques des matières à couler objets des articles n°1 et n°4 et ce conformément aux détails du bordereau des prix.

Le soumissionnaire ayant présenté l’offre la moins disante parmi ceux qui ont répondu aux critères exigées ci-dessus sera proposé par l’administration comme étant l’adjudicataire des travaux en question si son offre sera jugée acceptable financièrement

L'Administration se réserve aussi la faculté de ne pas donner suite à la présente consultation, si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, la consultation sera déclarée infructueuse et l'Administration en avisera tous les candidats, sans qu'aucun d'eux ne puisse prétendre à quelque indemnité que ce soit.

L'entrepreneur provisoirement retenu en recevra notification. Il devra, dans les dix (10) joursqui suivent, remplir toutes les formalités de passation de cette commande.

**-** Dans le cas où l'entrepreneur n'aurait pas rempli ses obligations, le choix de celui-ci pour exécuter les travaux pourra être annulé sans aucun recours. L'Administration lui retiendra son Cautionnement Provisoire

- L'entrepreneur retenu devra, après signature du contrat et conformément aux conditions de celui-ci, prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir assurer le démarrage rapide des travaux dès la réception de l'Ordre de Service de l'Administration prescrivant de commencer les travaux.

* La soumission à la présente consultation signifie l’acceptation sans réserves de l’ensemble de ses termes.

***Annexe N°1***

**FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE(S) SOUMISSIONNAIRE(S)**

Nom ou raison sociale……………………………………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………….…

Téléphone……………………………… GSM……………………………… Email…………………………………

N° de l’identité fiscale ............................................................................................................

Inscrit au registre de commerce sous le N°………………………..……………………………………..

Enregistrement au bureau d’enregistrement des sociétés de …………………………………………….

Sous le N°………………………………………………………………………………………………..

Date d’enregistrement …………………………………………………………………………..………..

Capital enregistré…………………………………………………………………………...…………….

Capital versé………………………………………………………………………...……………………

Quantité approximative du personnel technique………………………………..………………….

Personne, bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs à l’offre (nom, prénom et fonction) ……………………………………...…………………………………………………………..

**Fait à ………………… le …………….**

**Signature et cachet du soumissionnaire**

***Annexe N°2***

**MODELE DE LISTE DES PROJETS REALISES**

.

| **N°** | **Désignation des projets** | **Maître d'Ouvrage contractant** | **Montant des travaux** | **Date de fin des travaux** | **Justificatifs** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Fait à ……………….…… le …………….**

**Signature et cachet du soumissionnaire**

Cette référence est relative aux projets de travaux publics réalisés (achevés) par l’Entrepreneur pendant les **trois (03) dernières années (du 01-01-2019 jusqu’à la date limite de réception des offres).**

Le soumissionnaire doit avoir réalisé pendant cette période au moins un projet portant sur le revêtement du sol d’une salle blanche en résine époxydique

**NB**: ***La liste des projets doit être fournie avec l’offre ; Elle devra être appuyée par des copies de justificatif écrites****:*

**1/** Montant des soumissions : copie de la soumission, contrat ou convention ou autre justificatif du montant des travaux

**2/** Ordre de service de commencement des travaux ou autre justificatif précisant la date de commencement des travaux.

**3/** P.V de réception provisoire ou définitive ou tout justificatif précisant la date d’achèvement des travaux.

***Annexe N°3***

**MODELE DE LISTE DES MATIERES A COULER**

.

|  |  |
| --- | --- |
| **Exigences minimales** | **Marque type ref** |
| **Résine époxydique-Conducteur-** auto-lissante (Article n°1) de 3 à 5 mm d’épaisseur y compris plinthe, colorée au choix du MDO sans solvant, sans odeur, imperméable, résistant à l’abrasion, aux acides, aux rayures et à l’usure, finition uniforme y compris plinthes, toutes produits nécessaires (couche primaire de ragréage, couche noir, colle conducteur, produit auto-nivelant pour exécution), fourniture et pose des lamelles de cuivre plat quadrillés et espacés de 20 cm pour l’évacuation des charges électrostatiques, branchement à la terre existant, essai et mesure de conductivité de la chape est obligatoire auprès d’un Bureau de contrôle agréé sur la charge de l’entreprise, seuil en aluminium pour portes et toutes sujétions. Les valeurs de conductivité doivent obligatoirement se conformer aux normes NF C15-211. |  |
| **Résine époxydique** non conducteur auto-lissante Classe 3 (Article n°04), de 3 à 5 mm d’épaisseur avec plinthe, colorée au choix de MDO sans solvant, imperméable, résistant à l’abrasion, aux acides, aux rayures et à l’usure, finition uniforme y compris plinthes, auto-nivelant, couche primaire de ragréage uniforme y compris plinthes, auto nivelant, couche noir, toutes produits nécessaires pour exécution, seuil en aluminium pour porte et toutes sujétions. |  |

* La fourniture des fiches techniques est obligatoire, à défaut, et dépasser le délai prescrit de complément de dossier, l’offre sera rejetée.

*Signature et cachet de l’entreprise*

*Fait à Tunis, le …………………………….*

**BORDEREAU DESCRIPTIF ET ESTIMATIF DES PRIX**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Articles** | **U** | **Qté** | **PU.HT** | **PT.HT** |
| 01 | **Revêtement de sol en résine époxydique-Conducteur-** auto-lissante de 3 à 5 mm d’épaisseur y compris plinthe, colorée au choix du MDO sans solvant, sans odeur, imperméable, résistant à l’abrasion, aux acides, aux rayures et à l’usure, finition uniforme y compris plinthes, toutes produits nécessaires (couche primaire de ragréage, couche noir, colle conducteur, produit auto-nivelant pour exécution), fourniture et pose des lamelles de cuivre plat quadrillés et espacés de 20 cm pour l’évacuation des charges électrostatiques, branchement à la terre existant, essai et mesure de conductivité de la chape est obligatoire auprès d’un Bureau de contrôle agréé sur la charge de l’entreprise, seuil en aluminium pour portes et toutes sujétions. Les valeurs de conductivité doivent obligatoirement se conformer aux normes NF C15-211.  **Le mètre carré :**……………………………… | M² | 125 |  |  |
| 02 | Dépose carrelage existant y compris couche de ciment de pose et évacuation des gravois à la décharge publique y compris nettoyage des lieux et toutes sujétions.  **Le mètre carré :**…………………………… | M² | 105 |  |  |
| 03 | Fourniture et pose d’une chape en Béton de 7 à 8cm d’épaisseur y compris **nivelage parfait et lissage mécanique par hélicoptère**. La chape sera dosée à 250kg de ciment par M3 d’agrégat composé de sable finement tamisé et de concassage en gravier gris d’une granulométrie contrôlée de 0-8 mm sans impureté permettant un très faible retrait lors du séchage. L’ajout d’un adjuvant de retrait adéquat est hautement sollicité. La chape doit présenter un aspect lisse sans aucun enduit supplémentaire et permettant de recevoir un traitement de résine époxydique.  **Le mètre carré :**………………………………… | M² | 105 |  |  |
| 04 | **Revêtement de sol en résine époxydique** non conducteur auto-lissante Classe 3, de 3 à 5 mm d’épaisseur avec plinthe, colorée au choix de MDO sans solvant, imperméable, résistant à l’abrasion, aux acides, aux rayures et à l’usure, finition uniforme y compris plinthes, auto-nivelant, couche primaire de ragréage uniforme y compris plinthes, auto nivelant, couche noir, toutes produits nécessaires pour exécution, seuil en aluminium pour porte et toutes sujétions.  **Le mètre carré :**………………………………………. | M² | 105 |  |  |
| **Total (HT)** | | | | |  |
| **TVA (19%)** | | | | |  |
| **TOTAL (TTC)** | | | | |  |

*NB. – L’entreprise est invitée à vérifier les dimensions exactes sur les lieux du chantier ;*

*- Les prix de l’offre rémunèrent les travaux de nettoyage et de l’évacuation des gravois à la décharge publique ;*

*- Le délai d’exécution est de 14 jours dés le lendemain de la notification de l’attribution*

**Arrêtée la présente offre à la somme de :**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. DT(TTC)

*Signature et cachet de l’entreprise*

*Fait à Tunis, le …………………………….*

***Annexe N°5***

**MODELE DE CAUTION PROVISOIRE**

Je soussigné (ou nous soussignés) **(**[[1]](#footnote-2)1).....................…………..………………………..…………

Agissant en qualité de **([[2]](#footnote-3)2)**....................................................................................…………………

Certifie (ou Certifions) : que **(3)**.……………….……………………………….  
a été agréé par le Ministre des Finances en application du Décret n°1039 du 13 mars 2014 et les textes subséquents, portants réglementation des marchés publics,  
- que cet agrément n'a pas été révoqué,  
- que **(3)** .............................................………………………………………………….   
a constitué entre les mains du Trésorier Général de Tunisie suivant récépissé N°....................…………………….. en date du ....................….......... un cautionnement fixe de 5 000 Dinars prévu dans l’Article (55) du Décret susvisé,   
- que ce cautionnement n'a pas été restitué.

**2)** Déclare me (ou déclarons nous) porter caution personnelle et solidaire pour **(4)** .......................…  
domicilié à **(5)** ............………………….…..……………………………..………………………....  
du montant du Cautionnement Provisoire, auquel ce dernier est assujetti en qualité de soumissionnaire pour **consultation n°93/2022** lancée par le **L’EPS Charles Nicolle** comportant l'exécution des travaux du **projet de réaménagement des locaux annexes du bloc opératoire O.R.L à l’EPS Charles Nicolle- revêtement du sol en résine époxydique,** avec des **prix fermes et non révisables** tel que prévu et spécifié par les documents du dossier de consultation.

Le montant Cautionnement Provisoire s’élève à **Trois cent cinquante Dinars (350 DT).**

**3)** M'engage (nous nous engageons) à effectuer le versement des sommes susvisées et dont le titulaire serait débiteur au titre du Marché, et ce, à la première demande écrite de l’Administration, de l’entreprise publique ou de l’établissement public sans pouvoir différer le paiement ou soulever de constatation, pour quelque motif que ce soit et sans qu’il y ait besoin d’une mise en demeure ou d’une démarche administrative ou judiciaire quelconque.

Le cautionnement provisoire sera valable pour une durée de **quatre vingt dix (90) jours** à partir du lendemain la date limite de la réception de l’offre par l’administration.

**Fait à ……………….…… le …………….**

**Signature et cachet de la Banque**

(1) - Nom (s) et prénom(s) du (ou des) signataire(s)

(2) - Raison sociale et adresse de l’établissement

(3) - Raison sociale de l’établissement

(4) - Nom du soumissionnaire

(5) - Adresse du soumissionnaire

***Annexe N°6***

**MODELE D'ENGAGEMENT D'UNE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE   
(à produire au lieu et place du Cautionnement Définitif)**

Je soussigné (ou nous soussignés) **([[3]](#footnote-4)1)**...................................................................

Agissant en qualité de **([[4]](#footnote-5)2)**..............................................……...……...............................

1) Certifie (ou Certifions) : Que **(3)**……………………………………… a été agréé par le Ministre des Finances en application de l'Article (55) du Décret N° 1039 du 13 mars 2014 et les textes subséquents, portants réglementation des marchés publics  
- Que cet agrément n'a pas été révoqué,  
- Que **(3)**  …………………………………………………………………a constitué entre les mains du Trésorier Général de Tunisie suivant récépissé N°......…………....................en date du .................................................................................... un cautionnement et que ce cautionnement n'a pas été restitué.

2) Déclare me (ou déclarons nous) porter caution personnelle et solidaire pour **(4)** ........................ .................… ……………………………………………………………................. Domicilié à **(5)** .........................………….………… pour le montant du Cautionnement Définitif, auquel ce dernier est assujetti en qualité de titulaire d'un Marché N°…………………….…….. passé avec **l’EPS Charles Nicolle à Tunis**, en date du ................………..., enregistré à la Recette des Finances **(6)**………………………….…… et comportant l'exécution des travaux du **projet de réaménagement des locaux annexes du bloc opératoire O.R.L à l’EPS Charles Nicolle- revêtement du sol en résine époxydique** avec des **prix fermes et non révisables,** tels que prévus et spécifiés par les documents du Marché**.** Le montant du dit Cautionnement Définitif s’élève à (en toutes lettres)……….……………………....................................................................................... Dinars et à (en chiffres) ....………………..............…Dinars.

3) M'engage (nous nous engageons) à effectuer le versement des sommes susvisés et dont le titulaire serait débiteur au titre du Marché, et ce à la première demande écrite de l’Administration, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation, pour quelque motif que soit, et sans qu’il y ait besoin d’une mise en demeure ou d’une démarche administrative ou juridique quelconque.

4) En application de l’Article (50) du Décret n°1039 du 13 mars 2014 et les textes subséquents susvisés, la Caution Personnelle et Solidaire qui remplace le Cautionnement Définitif est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par la personne responsable du Marché dans le délai d’un (1) mois suivant la date de Réception définitive des travaux, pour autant que le titulaire du Marché ait rempli à cette date ses obligations eu égard à l’Administration contractante.

5) La Caution cesse d’avoir effet à l’expiration du délai d’un (1) mois visé ci-dessus, sauf si l’Administration contractante a signalé par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la Banque que le titulaire du Marché n’a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de cette Caution que par mainlevée délivrée par la personne responsable du Marché.

**Fait à .........................., le ......……..................**

**Signature et cachet de la Banque**

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. (1) - Nom(s) et prénom(s) du (ou des) signataire(s)

   (2) - Raison sociale et adresse de l’établissement

   (3) - Raison sociale de l’établissement

   (4) - Nom du titulaire du Marché

   (5) - Adresse du titulaire du Marché

   (6) - Indication des références d’enregistrement auprès de la Recette des Finances [↑](#footnote-ref-4)
4. [↑](#footnote-ref-5)